Entrées DMX : 2 (parallèles)

Entrées DMX : XLR 3 broches / 5 broches mâles

Sorties DMX Thru : 2 (parallèle)

Sortie DMX Thru : XLR 3 broches / 5 broches femelle

Sorties DMX : 6

Sortie DMX : XLR 3 broches / 5 broches femelle

Tension de service : 100 V CA - 240 V CA, ~50 - 60 Hz

Consommation électrique : 10 Watt

Connexion d'alimentation : Power Twist (entrée / sortie)